Torino,

VOCI DI CAPITOLATO

Pannello modello Isolpack Ecoline Fibermet Evo [……] mm (nel caso aggiungere: versione EI [……])

Pannelli ISOLPACK ECOLINE WALL modello Fibermet Evo classe di reazione al fuoco A2-s1,d0 (e resistenza al fuoco EI [……]) costituiti da due supporti metallici ricavati mediante profilatura da nastri di acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciati di colore bianco grigio esterno e bianco grigio interno, passo utile 1000mm, conformi alle raccomandazioni AIPPEG, profilo esterno spessore acciaio [……] mm microgrecato; profilo interno spessore acciaio [……] mm forato e microgrecato protetto da pellicola pelabile; coibente formato da fibre minerali ad alta densità disposte perpendicolarmente al piano delle lamiere dello spessore di [……] mm.